### GEN 2.5 LIST OF RADIONAVIGATION AIDS

Decode |  | Encode
--- | --- | ---
Identifier | Name of the station | Type of facility/aid | Purpose* |  | Name of the station | Type of facility/aid | Identifier | Purpose*
BC | BEKESCSABA | L | A |  | BEKES | DVOR/DME | BKS | AE
BKS | BEKES | DVOR/DME | AE |  | BEKESCSABA | L | BC | A
BPL | BUDAPEST 13L | LOC/DME | A |  | BUDAPEST | DVOR/DME | BUD | AE
BPR | BUDAPEST 31R | LOC/DME | A |  | BUDAPEST 13L | LOC/DME | BPL | A
BUD | BUDAPEST | DVOR/DME | AE |  | BUDAPEST 13R | LOC/DME | FER | A
BUG | BUGAC | DVOR/DME | E |  | BUDAPEST 31L | LOC/DME | FHL | A
DC | DEBRECEN 04R | L | A |  | BUDAPEST 31R | LOC/DME | BPR | A
DCN | DEBRECEN | LOC/DME | A |  | BUGAC | DVOR/DME | BUG | E
EN | DEBRECEN 22L | L | A |  | DEBRECEN | LOC/DME | DCN | A
FER | BUDAPEST 13R | LOC/DME | A |  | DEBRECEN 04R | L | DC | A
FHL | BUDAPEST 31L | LOC/DME | A |  | DEBRECEN 22L | L | EN | A
GPR | GYOR 30 | LOC/DME | A |  | GYOR | DVOR/DME | GYR | AE
GYR | GYOR | DVOR/DME | AE |  | GYOR 30 | LOC/DME | GPR | A
MNR | MONOR | DVOR/DME | AE |  | MONOR | DVOR/DME | MNR | AE
NY | NYIREGYHAZA 36 | L | A |  | NYIREGYHAZA | L | PQ | A
NYR | NYIREGYHAZA | VOR/DME | A |  | NYIREGYHAZA | VOR/DME | NYR | A
PCS | PECS-POGANY | LOC/DME | A |  | NYIREGYHAZA 36 | L | NY | A
PP | PECS-POGANY | L | A |  | NYIREGYHAZA 36 | L | Y | A
PQ | NYIREGYHAZA | L | A |  | PECS-POGANY | L | PP | A
PTB | PUSZTASZABOLCS | DVOR/DME | E |  | PECS-POGANY | LOC/DME | PCS | A
SAG | SAJOHIDVEG | DVOR/DME | E |  | PUSZTASZABOLCS | DVOR/DME | PTB | E
SEG | SZEGED | DME | A |  | SAGVAR | DVOR/DME | SVR | E
SEG | SZEGED | L | A |  | SAJOHIDVEG | DVOR/DME | SAG | E
SME | SARMELLEK | DME | A |  | SARMELLEK | DME | SME | A
SME | SARMELLEK | L | A |  | SARMELLEK | L | SME | A
SMK | SARMELLEK 16 | LOC/DME | A |  | SARMELLEK 16 | LOC/DME | SMK | A
SVR | SAGVAR | DVOR/DME | E |  | SZEGED | DME | SEG | A
TPS | TAPIOSAP | DVOR/DME | AE |  | SZEGED | L | SEG | A
Y | NYIREGYHAZA 36 | L | A |  | TAPIOSAP | DVOR/DME | TPS | AE

* Indication whether the aid serves en-route (E), aerodrome (A) or dual (AE) purposes